


                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług emisji i dosyłu programów radiowych dla Radia Katowice SA” przez Operatora (Wykonawcę) na rzecz Nadawcy (Zamawiającego), w lokalizacjach i z parametrami technicznymi zawartymi w tabeli poniżej, w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2026r., przy czym usługi emisji z obiektu podanego w poz. 6 poniższej tabeli rozpoczynają się od dnia 1 stycznia 2024 roku.

	Poz.
	Nazwa obiektu nadawczego
	Częstotliwość
[MHz]
	Moc koncesyjna stacji ERPkonc [kW]
	Charakterystyka promieniowania anteny
	Polaryzacja anteny
	Rezerwowanie nadajnika
	Sposób dosyłu sygnału
	Koder RDS
O-Operatora, N-Nadawcy

	1.
	RTCN Częstochowa / Wręczyca Wielka
	98,4
	60,00
	D
	H
	tak
	Łącze IP
	N

	2.
	RTCN Katowice / Kosztowy
	102,2
	60,00
	ND
	H
	tak
	Łącze IP
	N

	3.
	TSR Racibórz / ul. Cmentarna
	97,0
	1,00
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	N

	4.
	RTON Wisła / Skrzyczne
	103,0
	10,00
	ND
	H
	tak
	Łącze IP
	N

	5.
	SLR Katowice – Bytków
	101,2
	1,00
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	N

	6.
	Elektrociepłownia FORTUM Zabrze, ul. Wolności 416
	89,3
	O,5
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	N



Właścicielem urządzeń nadawczych w obiektach nadawczych wymienionych w powyższej tabeli jest EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1. Świadczenie usług przez operatorów innych niż EmiTel S.A. może się odbywać na podstawie „Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym” zatwierdzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Warunki techniczne wymagane przy realizacji usług przez Operatora określa Regulamin współpracy technicznej oraz poniższe wymagania:

1. Operator zobowiązuje się do emisji sygnałów Nadawcy z modulacją FM stereo z maksymalną dewiacją ±75 kHz,
2. Operator zobowiązuje się wprowadzić do swoich nadajników sygnały z koderów RDS będących własnością Nadawcy,
3. W przypadku, jeśli do wykonania zadania nadajnik proponowany przez Wykonawcę nie posiada wbudowanego ogranicznika dewiacji, należy obiekt nadawczy wyposażyć w procesor/koder typu ORBAN OPTIMOD 8218 lub w pełni funkcjonalny odpowiednik. 
4. Operator do realizacji usługi wykorzysta sprzęt nie starszy niż 2010 rok produkcji, a nadajniki przeznaczone do realizacji usługi posiadać będą odpowiednią homologację.
5. Operator zapewni emisję programu z maksymalnymi mocami promieniowania ERP zgodnie z decyzjami KRRiT.
6. Operator zapewnia Nadawcy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania koderów sygnału RDS, tunerów retransmisyjnych FM oraz w miarę potrzeb rezerwowego dosyłu sygnału.
7. Operator zapewnia gwarantowane źródło zasilania o mocy do 100 VA 
8. Operator zapewni Nadawcy dostęp do zdalnego systemu nadzoru wszystkich nadajników. System winien rejestrować m.in. obecność sygnału modulacyjnego na wejściu i po nadajniku, poziom mocy wyjściowej oraz obecność sygnału RDS w sygnale wysokiej częstotliwości.
9. Operator umożliwi dostęp do stacji nadawczych serwisowi technicznemu Nadawcy. Serwis techniczny Nadawcy podporządkuje się do regulaminu dostępu do obiektów Operatora. 
10. Usługi realizowane będą dla następujących parametrów punktu styku:
a) Urządzenia Nadawcy 
impedancja wyjściowa sygnałów: 
· audio (L/P): 40  (wyjście symetryczne);
· MPX:  50  (wyjście niesymetryczne).
b) Urządzenia Operatora
impedancja wejściowa sygnałów:
· audio (L/P): 600  (wejście symetryczne);
· MPX: powyżej 2 k (wejście niesymetryczne).
c) nominalny poziom Sygnałów:
· audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 );
· MPX: 4,36 Vpp;
· cyfrowego - 9 dBFs (110 , AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz).
d) RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s. 
e) dla sygnału RDS:
· łącze asynchroniczne, przepływność 9600 bit/s, zgodne z RS  232 (8-1-N),
· złącze DB-9 lub DB-25.
11. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi dosyłu czterech grup (D1, D2, D3, D4) niezależnych sygnałów audio oraz sygnałów RDS z siedziby Nadawcy mieszczącej się w Katowicach, przy ul. Ligonia 29, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu do nadajników UKF mieszczących się w następujących obiektach nadawczych:

D 1  -  RTON Wisła - Skrzyczne: 19E 01’56”, 49N 41’07”
D 2  -  RTCN Częstochowa - Wręczyca Wielka: 18E 51’57”, 50N 50’56”
D 3  -  RTCN Katowice - Kosztowy: 19E 07’06”, 50E 11’20”
D 3  -  TSR Racibórz, ul. Cmentarna: 18E 11’31”, 50N 05’10”
D 3  -  Komin Elektrowni Fortum Zabrze, Zabrze, ul. Wolności 416: 18E 48’43”, 50N 17’56”
D 4  -  SLR Katowice – Bytków: 19°00’19″E; 50°17’44″N

