Załącznik nr 1 do Umowy

REGULAMIN
współpracy technicznej 


§ 1
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 2
Definicje pojęć

Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1. emisji (emitowaniu) sygnałów programów radiowych - należy przez to rozumieć rozpowszechnianie programów radiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczne stacje nadawcze;
2. dosyle sygnałów – należy przez to rozumieć przesyłanie Sygnałów od punktu początkowego A do punktu końcowego B określonych w §4 ust. 2.
3. radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń przeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF;
4. średniej rzeczywistej mocy ERP (ERPśr) - należy przez to rozumieć faktyczną wartość skutecznej mocy promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kierunkowemu anteny (systemu antenowego);
5. sygnałach modulacyjnych - należy przez to rozumieć sygnały foniczne programów radiowych (sygnał analogowy w paśmie podstawowym L i P; sygnał MPX; sygnał AES-EBU) oraz sygnały sterujące koderami RDS przeznaczone do wyemitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze;
6. sygnale MPX – należy przez to rozumieć zespolony sygnał stereofoniczny przeznaczony do wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi normami;
7. sygnale RDS - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny z obowiązującymi normami;
8. koderze RDS - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału RDS;
9. procesorze dynamicznym - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytworzenia sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wysterowanie nadajnika radiofonicznej stacji nadawczej;
10. przerwach konserwacyjnych i remontowych - należy przez to rozumieć uzgodnione przez Strony zaplanowane przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji lub remontów urządzeń radiofonicznej stacji nadawczej;
11. punkcie styku – należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnały modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń Operatora;
12. przerwie w emisji Sygnałów – należy przez to rozumieć trwający jednorazowo ponad 1 minutę:
a) stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji nadawczej lub
b) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB;
13. nienależyte wykonanie usług emisji – należy przez to rozumieć stan wykroczenia któregokolwiek z parametrów zestawionych w Tabeli 1.

§ 3
Realizacja usług emisji sygnałów radiowych

1. Operator świadczy usługi emisji będące przedmiotem Umowy przez stacje (obiekty) nadawcze wymienione poniżej, będące Wykazem radiofonicznych stacji nadawczych, przy czym usługi emisji z obiektu wymienionego w poz. 6 rozpoczynają się od dnia 01.01.2024 roku:
	Poz.
	Nazwa obiektu nadawczego
	Częstotliwość
[MHz]
	Decyzja KRRiT
lub UKE
	Moc koncesyjna stacji ERPkonc [kW]
	Charakterystyka promieniowania anteny
	Polaryzacja anteny
	Rezerwowanie nadajnika
	Sposób dosyłu sygnału
	Nazwa programu

	1.
	RTCN Częstochowa / Wręczyca Wielka
	98,4
	3/98
	60,00
	D
	H
	tak
	Łącze IP
	Radio Katowice

	2.
	RTCN Katowice / Kosztowy
	102,2
	34/95
	60,00
	ND
	H
	tak
	Łącze IP
	Radio Katowice

	3.
	TSR Racibórz / ul. Cmentarna
	97,0
	59/2002
	1,00
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	Radio Katowice

	4.
	RTON Wisła / Skrzyczne
	103,0
	93/2005
	10,00
	ND
	H
	tak
	Łącze IP
	Radio Katowice

	5.
	SLR Katowice – Bytków
	101,2
	11/ 2009
	1,00
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	Radio Katowice

	6.
	Elektrociepłownia FORTUM Zabrze, ul. Wolności 416
	89,3
	DZC.WRT .5101.96.2017.6
	0,5
	D
	V
	nie
	Łącze IP
	Radio Katowice



2. Operator zobowiązuje się wprowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez radiofoniczne stacje nadawcze.
3. W przypadku, jeśli do wykonania zadania nadajnik proponowany przez Operatora nie posiada wbudowanego ogranicznika dewiacji, należy obiekt nadawczy wyposażyć w procesor/koder typu ORBAN OPTIMOD 8218 lub w pełni funkcjonalny odpowiednik. 
4. Operator do realizacji usługi wykorzysta sprzęt nie starszy niż 2010 rok produkcji, a nadajniki przeznaczone do realizacji usługi posiadać będą odpowiednią homologację.
5. Operator na żądanie Nadawcy zapewnia Nadawcy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania koderów sygnału RDS, tunerów retransmisyjnych FM oraz w miarę potrzeb rezerwowego dosyłu sygnału.
6. Zapewnienie zasilania urządzeń wymienionych w ust. 5 polega na możliwości dołączenia ich do źródła gwarantowanego napięcia jednofazowego prądu przemiennego 230V, o mocy do 100 VA (UPS, lub równoważne).
7. Nadawca wykonuje instalacje urządzeń wymienionych w ust. 5 na własny koszt i ryzyko.
8. Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń wymienionych w ust. 5 Nadawca jest zobowiązany dostarczyć Operatorowi następujące dokumenty dotyczące tych urządzeń:
a) niezbędne instrukcje obsługi;
b) dokumenty uprawniające do używania tych urządzeń, jeżeli będą one wymagane przepisami prawa.
9. Wydanie Operatorowi urządzeń określonych w ust. 5 oraz ich odbiór od Operatora zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony oraz określającym datę wydania lub odebrania oraz na wniosek jednej ze Stron, stan techniczny tych urządzeń.
10. Operator zapewnia warunki umożliwiające prawidłową pracę urządzeń Nadawcy zainstalowanych w pomieszczeniach obiektu nadawczego.
11. W razie upływu terminu wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub jej wygaśnięcia w inny sposób, o ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Nadawca zobowiązany jest zdemontować i usunąć w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy urządzenia będące jego własnością zainstalowane w obiektach nadawczych Operatora. Operator uprawniony będzie do zdemontowania urządzeń Nadawcy przed upływem powyższego okresu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Nadawcy nie później niż trzy dni robocze przed planowanym terminem demontażu. Koszt demontażu urządzeń i ich składowania obciąża Operatora. Po upływie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy Nadawca ponosi koszty składowania nieodebranych urządzeń. W przypadku niezdemontowania urządzeń w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy Operator uprawniony będzie do zdemontowania urządzeń i ich składowania na koszt Nadawcy.
12. Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 5 ponosi Operator.
13. Wszystkie urządzenia, w tym kodery RDS zainstalowane przez Nadawcę w stacjach nadawczych pozostają elementem wyposażenia tych stacji nadawczych. 
14. Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością i wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych.
15. Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Nadawcę.
16. Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych. 
17. Każda ze Stron odpowiada za zgodność parametrów zainstalowanych urządzeń będących jej własnością z obowiązującymi normami technicznymi i warunkami decyzji rezerwacji częstotliwości Nadawcy.
18. Nadawca zobowiązuje się do dostarczania Operatorowi sygnałów modulacyjnych o parametrach w punkcie styku zgodnych z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
19. Operator dokonuje bieżącej kontroli radiofonicznej stacji nadawczej i przeprowadza niezbędną korektę jej parametrów. Operator informuje o tym fakcie Nadawcę w szczególności w formie korespondencji e-mail.
20. Operator uprawniony jest do wyłączenia urządzenia będącego własnością Nadawcy, które powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń zainstalowanych w obiektach nadawczych Operatora, o czym niezwłocznie powiadomi Nadawcę.
21. Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji systemu nadzoru obiektów nadawczych dotyczących radiofonicznych stacji nadawczych wymienionych w ust. 1, w następującym zakresie:
a) obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako stan alarmowy;
b) obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wyjściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako stan alarmowy;
c) poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego (jeżeli występuje), przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
d) obecność sygnału RDS w sygnale na wyjściu nadajnika przy rejestrowaniu przez system nadzoru sygnału RDS 
e) informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy.
22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może na wniosek Nadawcy dostosować do zawartości programowej próg rejestracji spadku poziomu sygnału określony w ust. 21 pkt a) i b) poprzez jego zmianę w granicach od – 24 dB do – 30 dB.
23. Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 21 rejestrowane w systemie nadzoru zawierają datę i czas ich wystąpienia.
24. Operator zapewni Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 21 w trybie on-line poprzez stronę internetową najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy; szczegółowe warunki dostępu – adres strony, login, hasło – Operator przekaże Nadawcy pisemnie przed tą datą.
25. Zestawienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okres rozliczeniowy Operator przesyła do Nadawcy w postaci załącznika do faktury.
26. Każda ze Stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną dotyczących realizacji Umowy.



§ 4
Realizacja usług dosyłu sygnałów radiowych

1. Operator sprawuje pełny monitoring, obsługę oraz dokonuje konserwacji urządzeń realizujących usługę dosyłu.
2. W przypadku różnego rodzaju kodowania (sposobu dosyłu) nie mogą występować przesunięcia czasowe większe niż 20 ms pomiędzy emisją z nadajników określonych w poniższych lokalizacjach:
	Lp.
	Nazwa
strumienia
	Lokalizacja punktu początkowego
A
	Lokalizacja punktu końcowego
B
	Współrzędne geograficzne punktu początkowego A
	Współrzędne geograficzne punktu końcowego B

	1
	D 1
	Radio Katowice S.A
	RTON Wisła Skrzyczne
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	19E 01’56”, 49N 41’07”

	2
	D 2
	Radio Katowice S.A
	RTCN Częstochowa Wręczyca Wielka
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	18E 51’57”, 50N 50’56”

	3
	D 3
	Radio Katowice S.A
	RTCN Katowice - Kosztowy
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	19E 07’06”, 50E 11’20”

	4
	D 3
	Radio Katowice S.A
	TSR Racibórz, ul. Cmentarna
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	18E 11’31”, 50N 05’10”

	5
	D 3
	Radio Katowice S.A
	Elektrociepłownia FORTUM Zabrze, ul. Wolności 416
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	18E 48’43”,  50N 17’56”

	6
	D 4
	Radio Katowice S.A
	SLR Katowice - Bytków
	19E 01’14”, 50N 15’10”
	19°00’19″E, 50°17’44″N



Uproszczony schemat blokowy dosyłu programów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Sprawność dosyłu Nadawca przyjmuje na poziomie nie mniejszym niż 99,75% tzn. dopuszczalne przerwy wynikłe z zakłóceń atmosferycznych i innych nie większe jak 0,25% całego czasu dosyłu w skali jednego roku.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości i przerwy w dosyle programów radiowych Nadawcy spowodowane przez Nadawcę, osoby trzecie lub siłę wyższą. W razie zaistnienia takich okoliczności Operator zobowiązuje się do podejmowania działań w celu jak najszybszego przywrócenia dosyłu Sygnałów.
5. Parametry puntu styku zostały określone w §7 ust. 3 niniejszego regulaminu

§ 5
Przerwy konserwacyjne i remontowe

1. Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych w terminie do 15 grudnia danego roku na rok następny. Operator dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i remontowych uwzględniał maksymalnie dwie przerwy w ciągu roku dla pojedynczej stacji nadawczej.
2. Korekty planu przerw konserwacyjnych i remontowych lub uzgodnienia dodatkowych przerw są dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w terminie minimum trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przerwy.



§ 6
Usługi utrzymaniowe

1. Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastawów urządzeń będących własnością Operatora jak i Nadawcy, zainstalowanych w obiektach nadawczych, wymienionych w §3 ust. 1 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych.
2. W ramach zobowiązania do dokonania napraw, konserwacji i zmian nastaw urządzeń, w tym tych, o których mowa w § 3 ust. 5, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla poszczególnych grup urządzeń:
· wymienia bezpieczniki;
· restartuje urządzenia;
· kontroluje sprawność urządzeń;
· koryguje ustawienia;
· kontroluje połączenia.
· zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą
3.  W przypadku wystąpienia przerwy w emisji Sygnałów będącej wynikiem uszkodzenia urządzeń Nadawcy, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności, o której mowa w ust. 2, w ciągu czterech godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu przerwy. W powyższym przypadku okres występowania przerwy trwającej do czterech godzin traktowany jest jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, zaś przerwa trwająca powyżej czterech godzin traktowana jest jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Operatora.
4.  Świadczenie usług utrzymaniowych rozpocznie się nie później niż z upływem czterech tygodni od dnia podpisania Umowy.

§ 7
Wymagane wartości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy

1. Operator zapewnia świadczenie usługi emisji z parametrami technicznymi zgodnymi z warunkami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych.
2. Wartości parametrów radiofonicznych stacji nadawczych powinny spełniać tolerancje podane w Tabeli 1 niniejszego Regulaminu.
3. Parametry punktu styku:
a) Urządzenia Nadawcy 
impedancja wyjściowa sygnałów: 
· audio (L/P): 40  (wyjście symetryczne);
· MPX:  50  (wyjście niesymetryczne).
b) Urządzenia Operatora
impedancja wejściowa sygnałów:
· audio (L/P): 600  (wejście symetryczne);
· MPX: powyżej 2 k (wejście niesymetryczne).
c) nominalny poziom Sygnałów:
· audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 );
· MPX: 4,36 Vpp;
· cyfrowego - 9 dBFs (110 , AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz).
d) RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s. 
e) dla sygnału RDS:
· łącze asynchroniczne, przepływność 9600 bit/s, zgodne z RS  232 (8-1-N),
· złącze DB-9 lub DB-25.

4. Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o parametrach jak w ust. 3 lit. c) w taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu od wszystkich składowych wynosiła   75 kHz.
5. Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPX i RDS następuje przed rozpoczęciem emisji, po zakończeniu innych prac w ramach przerwy konserwacyjnej.
6. W celu prawidłowego wypoziomowania toru nadawczego Nadawca wysyła sygnały pomiarowe o częstotliwości 1000 Hz +6 dBm. W przypadku braku możliwości dostarczenia sygnałów pomiarowych przez Nadawcę, sygnały pomiarowe będą wprowadzone przez Operatora.
7. W celu kontroli parametrów urządzeń:
Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem;
Operator dokonuje pomiarów i rejestruje ich wyniki.
8. Parametry przedstawione w Tabeli 1 powinny być mierzone podczas przerw konserwacyjnych. 
9. Nadawca ma prawo do kontroli parametrów technicznych emitowanego sygnału, w szczególności upoważnieni przedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć przy wykonywaniu pomiarów i zapoznawać się z ich wynikami, jak również mają prawo przeprowadzać pomiary na terenie obiektu za pomocą własnych przyrządów pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem.
10. W przypadku wykroczenia wartości parametru poza określoną tolerancję Operator podejmuje działania mające na celu przywrócenie wartości parametru do zgodności z wymaganiami.

TABELA 1

Zestawienie parametrów nadajników radiofonicznych z modulacją częstotliwości

	Lp.
	Parametr
	Tolerancja

	1
	Koncesyjna moc ERP
	Pkonc ±10 %

	2
	Pasmo przenoszenia w zakresie 40 Hz – 14 kHz
	≤ ± 1,5dB

	3
	Zniekształcenia harmoniczne przy dewiacji częstotliwości ±75kHz do 7 kHz
	≤ 1,0%

	4
	Ważony poziom zakłóceń i szumu
	<-57dB

	5
	Maksymalna dewiacja sygnału MPX
	75kHz  +1% - 1%

	6
	Dewiacja podnośnej 19kHz
	7,5kHz ±5%

	7
	Dewiacja podnośnej 57kHz
	3,5kHz ±5%

	8
	Tłumienie przesłuchu międzykanałowego w zakresie 40 Hz – 14 kHz
	>35 dB



NADAWCA	OPERATOR
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