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Załącznik nr 7 - Wymagania dotyczące elementów instalacji fotowoltaicznej
Dostarczone urządzenia muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w poniższej tabeli. 
	[bookmark: _Hlk520967801]
Rodzaj elementu
	Parametry techniczne

	
Moduły fotowoltaiczne
	
Oczekiwane parametry w standardowych warunkach testowych:
Moc znamionowa: 690 Wp
Napięcie znamionowe: 38,94 V
Prąd znamionowy: 17,72 A
Napięcie obwodu otwartego: 46,88 V
Prąd zwarcia: 18,79 A
Sprawność: 22,21 %
Wymiary: 2384x1303x30 mm
Ciężar: 38 kg
Ilość ogniw na moduł: 132 [2x(11x6)]
Maks. obciążenie modułu na siły ssące oraz nacisk: 5400 Pa
Rama modułu: Anodyzowane aluminium
Pokrycie modułu: Szkło/POE/ogniwa/POE/szkło
Tolerancja mocy: 0/+5W
Współczynnik temperaturowy: Pmax -0310%/˚C
Typ modułu: Monokrystaliczny
Moduły posiadają 30 letnią gwarancję na terenie Polski. Liniowa gwarancja mocy 87% po 30 latach.

	
Inwerter sieciowy
	
Wybrany inwerter został wyposażony w sześć przyłączy umożliwiających niezależne wysterowanie sześcioma stringami paneli fotowoltaicznych w taki sposób aby pracowały one w punkcie maksymalnej pracy (MPPT). Panele zostały podzielone w
cztery łańcuchy: 1x18, 1x18, 1x18, 1x18, sztuk.

Parametry wejściowe
Maksymalny prąd wejściowy (na wejście): 30 A
Maksymalny prąd zwarciowy (MPP1/MPP2): 40A
Min. Napięcie wejściowe: 200 V
Znamionowe napięcie wejściowe: 600 V
Maks. Napięcie wejściowe: 1100 V
Zakres napięć MPPT: 200V-1000 V
Liczba trackerów: MPP 4
Liczba przyłączy prądu stałego: DC 8


Parametry wyjściowe
Moc znamionowa 50 000W
Maks. Prąd na wyjściu 79,58 A
Częstotliwość 50 Hz/ 60 Hz
Współczynnik zniekształceń nieliniowych <3%
Wymagania ogólne
Wymiary 640x530x270 mm
Masa 49 kg
Koncepcja falownika beztransformatorowy

	Konstrukcja montażowa
	Oczekiwane parametry :
Materiał : aluminiowa oraz stal nierdzewna
Certyfikat potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami od niezależnej jednostki certyfikującej
Gwarancja min 5 lat
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