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Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową wraz z beczką asenizacyjną wciąganą hakiem, o następujących parametrach:
 
I. Specyfikacja samochodu ciężarowego
1. Parametry techniczne 
- kabina dzienna dwuosobowa
- trzyczęściowy stalowy zderzak z światłami przeciwmgielnymi
- płyta zabezpieczające chłodnicę
- stalowe zabezpieczenie przeciw najazdowe z przodu
- 4 punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny
- przezroczysta zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą
- reflektory LED z odpornymi na uszkodzenia kloszami
- dwa światła ostrzegawcze LED na dachu kabiny
- podwójne okno w tylnej ścianie
- fabryczna kamera z tyłu pojazdu zapewniająca widok wsteczny
- centralny zamek z funkcją kontroli świateł
- kolor kabiny biały
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- roleta przeciwsłoneczna po stronie kierowcy
- akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania
- wyłącznik główny prądu
[bookmark: _Hlk202765878]- silnik o pojemności min. 12.9 L
- moc min. 480 KM
- maksymalny moment obrotowy min. 2 500 Nm
- zautomatyzowana skrzynia biegów min. 12 biegów 
- hamulec silnikowy
- tylna osłona podwozia
- aluminiowy zbiornik paliwa po lewej stronie o pojemności min. 340 L
- zbiornik Ad-blue o pojemności min. 45 L po lewej stronie
- fabryczna przystawka od skrzyni biegów
- alternator min. 110 A
- akumulatory 2 x 230 Ah
- opony w rozmiarze 315/80R22,5
- rozstaw osi maks. 4 600 mm 
- oś przednia: paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator
- zawieszenie tylne: układ dwóch napędzanych osi podwójnych, zawieszenie piórowe
 - przednie zawieszenie piórowe, 
 - duża wysokość jazdy.
 - napęd 8x4
- homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA) dla Unii Europejskiej.

II. Specyfikacja urządzenia hakowego zamontowanego na samochodzie ciężarowym
1. Parametry techniczne
- długość przewożonych kontenerów min. 5200 mm do 6500 mm 
- długość urządzenia min. 6 000 mm
- wysokość haka 1 570 mm
- ciśnienie robocze w układzie min. 340 bar
- teleskopowe ramię główne min. 1 180 mm
- udźwig urządzenia min. 26 T
- masa urządzenia maks. 2 800 kg
- system ramy wychylnej
- elementy konstrukcji wykonane z odlewu
- ramię wysuwne bez wykorzystania ślizgów
- siłowniki hydrauliczne producenta urządzenia
- wymienna główka haka na dwóch sworzniach
- sterowanie pneumatyczne wyjmowane z kabiny
- tylna blokada hydrauliczna zewnętrzna lub wewnętrzna z możliwością zamiany
- awaryjne sterowanie urządzeniem na rozdzielacza po lewej stronie
- osłony tylnych lamp
- 2 lampy robocze na tylnej ścianie
- zabudowa przystosowana do pracy z beczką asenizacyjną
- nadkola aluminiowe

III. Specyfikacja techniczna beczki asenizacyjnej
1. Parametry techniczne
- Pojemność zbiornika min. 14 000 m3
- Zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości 5 mm wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, mocowany na ramie hakowej
- Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający
- Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem
- Płynowskaz w przedniej części zbiornika
- Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bar, Maksymalne podciśnienie: 0,8 bar
- Przeniesienie napędu z podwozia przystawka odbioru mocy
- Dodatkowe sterowanie kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy
- Rynny na węże wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika
- Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne


IV. Informacje dodatkowe

1) Zamawiającemu musi przysługiwać gwarancja na całość przedmiotu zamówienia. Wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
2) Naprawy gwarancyjne będą bezpłatnie zgodnie z kartą gwarancyjną (bezpłatna będzie robocizna i części zamienne użyte przy takich naprawach.) Zamawiający pokryje koszty    przeglądów gwarancyjnych czyli materiałów eksploatacyjnych – np. filtrów, olejów itp., które będzie musiał zakupić na własny koszt oraz robocizna podczas wykonywania tych przeglądów). 
3) Wykonawca pokrywa koszty dojazdu serwisu w celu naprawy lub obowiązkowego przeglądu oraz w przypadku gwarancyjnej naprawy koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, który będzie transportowany pomiędzy stacją serwisową a  siedzibą Zamawiającego.
4) [bookmark: _Hlk40340881]Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego w okresie do 8 lat od dnia zawarcia umowy zakupu przedmiotu zamówienia. Przez dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego rozumie się dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 300 km od siedziby Zamawiającego i zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych uszkodzeń przedmiotu zamówienia oraz zapewnienie dostępu do części zamiennych dla dostarczonej przedmiotu zamówienia (dostęp do części zamiennych oznacza możliwość dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia na nie zamówienia przez Zamawiającego). W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zapewnienia personelu, który będzie każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonego przedmiotu zamówienia dokonywał jego oględzin w siedzibie Zamawiającego w celu podjęcia decyzji, czy naprawa może być dokonana w siedzibie Zamawiającego czy powinna być dokonywana w stacji serwisowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  
5) Termin reakcji serwisu przy standardowych uszkodzeniach nie będzie dłuższy niż 48 godziny robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia, a przy skomplikowanych awariach, termin reakcji nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych. Przez reakcję serwisu rozumie się naprawę przedmiotu zamówienia i przywrócenie mu pełnej sprawności lub dostarczenie do zamawiającego, sprawnego urządzenia zamiennego posiadającego właściwości techniczne identyczne z właściwościami przedmiotu zamówienia.
6) Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio od momentu odbioru przez Zamawiającego. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie stosowania na terenie Polski.
7) Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenie co najmniej dwóch operatorów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanego przedmiotu zamówienia na terenie siedziby zamawiającego.
8) W dniu dostawy wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i dokumenty w języku polskim (w tym instrukcja obsługi z wykazem prac obsługi codziennej i okresowej, katalog części zamiennych).
9) Ubezpieczenie pojazdu zamawiający dokona we własnym zakresie.
10) Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy pojazd do siedziby zamawiającego, gdzie nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia. 
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