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1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest modernizacja technologiczna studia emisyjnego A1 Radia Katowice opartego na systemie dźwiękowym DHD. 
Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie spójnego, jednorodnego generacyjnie, stabilnego, elastycznego, funkcjonalnego i skalowalnego systemu dźwiękowego umożliwiającego ciągłą produkcję programu radiowego z uwzględnieniem szczególnych funkcjonalności systemu niezbędnych 
do realizacji zarówno obecnych jak i przyszłych zadań programowych. Konfiguracja systemu winna być oparta o jeden wspólny projekt zawierający konfigurację wszystkich instancji systemu, modułów, sygnałów, funkcji logicznych, funkcji audio, funkcjonalności realizowanych poprzez sygnały GPIO, widoków wyświetlaczy TFT. 
System winien opierać się na szkieletowej sieci optycznej umożliwiającej wymianę sygnałów minimum 512 torów audio dla każdego połączenia w każdą stronę pomiędzy routerem 
a core’ami studyjnymi oraz komunikacyjny tor core’ów umożliwiający wymianę informacji 
i funkcji logicznych w obrębie systemu. 
System winien charakteryzować się strukturą rozproszoną – opartą o moduły 
łączone za pomocą uniwersalnego złącza każdego z modułów, które stanowi jednocześnie 
jego źródło zasilania, strumienie audio (min 48 torów) oraz przesył logiki. Architektura winna umożliwiać, w przypadku szczególnym –  awarii modułu – jego wymianę na identyczny pochodzący np. z innej instancji systemu, zapewniając jednocześnie pełne przejęcie funkcjonalności podmienianego modułu bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w warstwę programową. 
System winien charakteryzować się otwartą architekturą programową, pozwalającą 
na elastyczne wykorzystywanie dostępnych zasobów sprzętowych takich jak: przyciski 
z podświetleniami RGB, rotory, potencjometry w modułach, wyświetlacze dotykowe 
z możliwością dowolnego projektowania widoków, GPIO itp. W szczególności możliwość definiowania ich funkcji realizowanych na podstawie stanu systemu (jego instancji), pojawiających się zdarzeń. 
2. Zakres prac
Zakres prac dotyczy dostawy, instalacji, integracji i konfiguracji z, będącym 
w posiadaniu Zamawiającego, urządzeniami i modułami bieżącego systemu, stworzenie dokumentacji, szkolenie pracowników, wsparcie techniczne. Przedmiot prac składa się z następujących elementów: 
1. Dostawa, obejmująca:
a) Kompletną konsoletę emisyjno-produkcyjną z funkcjonalnościami i elementami zawartymi w dalszej części niniejszego opisu;
b) trzy core’y wraz z kontrolerami, dodatkowymi DSP, kontrolerami DANTE, wkładkami, koncentratorami i innymi niezbędnymi akcesoriami sprzętowymi, jak również dodatkowymi licencjami programowymi do przeprowadzenia modernizacji wymienionych w punktach 3 i 4;
c) jeden niezależny moduł analogowy niezbędny do przeprowadzenia instalacji wymienionej w punkcie 5;
d) trzy pulpity uniwersalne niezbędne do przeprowadzenia instalacji wymienionych 
w punkcie 4 i 6;
e) cztery przełączniki do obsługi podsieci DANTE.

2. Modernizacja konsolety wraz z infrastrukturą studia emisyjno-produkcyjnego A-1 opartego o ramę DHD RM4200 z rozszerzeniem funkcjonalności do standardu studia A-4.
3. Modernizacja newralgicznej instalacji głównego routera DHD XD2 umożliwiającej jego pracę 
w trybie redundancji w oparciu o aktualne technologie z gwarancją wsparcia producenta. Istotnym wymogiem jest zachowanie funkcjonalności systemu i istniejącego pulpitu sterowniczego, wykonania analogicznej konfiguracji automatyki routingu. 
4. Modernizacji zespołu emisyjnego opartego na systemie DHD w zakresie dostosowania warstwy sprzętowej i programowej do, będącego obecnie rozwijanej i wspieranej, wersji bazy producenta sprzętu jak również wymianę pulpitów prowadzących oraz wydawcy.
5. Doposażenie studia koncertowego w niezależny moduł analogowy IO umożliwiający integrację 
z systemem.
6. Instalacja dodatkowego pulpitu uniwersalnego na stanowisku wydawcy.
7. Instalacja systemu wskaźników stanu pracy (Otwarcie mikrofonów, połączenie telefoniczne) – plafonów, sygnalizacji nad drzwiami, w statywach mikrofonowych. Wykonanie i konfiguracja komunikacji GPIO z komputerami emisyjnymi.
8. Konfiguracja systemu. 
W zakresie prac należy uwzględnić demontaż lub rekonfigurację starego sprzętu, starej infrastruktury kablowej, wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury kablowej, instalacja niezbędnych dodatkowych elementów.
3. Opis elementów konsolety emisyjno-produkcyjnej

3.1. Core - podstawą instancji studyjnych (produkcyjno-emisyjnych) winien być identyczny 
pod kątem funkcjonalności i mocy core spełniający w szczególności:
· Obsługa min 48 fizycznych tłumików
· Obsługa min. 250 torów tłumikowych
· Obsługa warstw
· Obsługa min. 72 szyn sumujących
· Obsługa min. 120 funkcji audio (output function)
· Obsługa min. 48 szyn N-1 
· Obsługa min. 2 szyn PFL
· Obsługa min. 48 funkcji detekcji poziomu sygnału
· Obsługa min. 100 wirtualnych przycisków
· Obsługa protokołu Dante
· Obsługa automix
· Współpraca z modułami 52/MX
· Funkcjonalność OFF AIR
· Spełnianie normy loudness EBU-R128 / ITU-R1770

3.2. Moduł tłumikowy – winien posiadać minimum sześć tłumików motorycznych wraz 
z wyświetlaczem dotykowym. Każdy z fizycznych torów tłumikowych winien posiadać minimum:
· minimum 6. zmotoryzowanych tłumików 100 mm
· zintegrowany wyświetlacz dotykowy TFT 10”
· dwa duże fizyczne przyciski na każdy tor (do zdefiniowania on/off oraz PFL) 
· dwa małe przyciski na każdy tor (do zdefiniowania talk i access)
· przynajmniej jeden rotor na każdy tor
· wymagane jest, aby moduł umożliwiał szybkie przełączenie dowolnego toru w tryb OFF AIR w celu dokonania „szybkich nagrań poza antenowych” 

3.3. Moduł główny – winien posiadać:
· Zintegrowany wyświetlacz dotykowy TFT 10”
· Minimum 26 przycisków RGB 
· Minimum 9 rotorów
· Minimum 3 potencjometry
· Dodatkowe wejście mikrofonowe XLR
· Dodatkowe wyjście słuchawkowe Jack OUT
· Dodatkowe wyjście analogowe 2x XLR
· Wbudowany głośnik oraz mikrofon 

3.4. Kontroler DANTE 
· Obsługa 64 x 64 tory

3.5. Pulpit uniwersalny – oparty o wyświetlacz TFT 10 ” ze zintegrowanym głośnikiem 
i mikrofonem oraz minimum dwoma potencjometrami i sześcioma fizycznymi przyciskami – 
w pełni konfigurowalny pulpit umożliwiający elastyczne jego wykorzystanie przez:
· prowadzącego program: komunikacja interkom, komunikacja poza antenowa 
ze słuchaczami, redaktorami będących na liniach zewnętrznych, wybór źródeł odsłuchu 
i regulacja poziomu, odczyt komunikatów z systemu itp.
· wydawcę programu: komunikacja z prowadzącymi w studiach, komunikacja z będącymi 
na łączach zewnętrznych, dostęp do zdefiniowanych źródeł sygnałów audio, 
dostęp do informacji z systemu, itp.
· gościa: interkom
· opcjonalnie redaktora przy prostej realizacji programu nocnego: możliwość wykorzystania jako prosta konsoleta do samorealizacji. 
Urządzenie winno posiadać dodatkowe złącze mikrofonowe, słuchawkowe, wejście 
mini-jack do podłączenia telefonu komórkowego. Urządzenie używane jako interkom musi stanowić integralny element systemu dźwiękowego z dostępem do jego zasobów 
w tym dźwiękowych, parametrów i stanów pracy systemu. 
3.6. Moduły IO
· Moduł mikrofonowy:
· min. 4x wejście mikrofonowe (Phantom 48V, 0-63dB, 18dBu)
· min. 4x wyjście słuchawkowe
· min. 8x GPO
· min. 4x GPI
· min. 4x ACI 

· Moduł analog IO:
· min. 4x Input XLR (18 lub 24 dBu, 24b)
· min. 4x Output XLR (18 lub 24 dBu, 24b)
· min. 4x GPI
· min. 4x GPO


· Moduł cyfrowy IO:
· min. 4x AES3/EBU/SPDIF input (24 bit)
· min. 4x AES3/EBU/SPDIF output (24 bit)
· min. 4x GPI
· min. 4x GPO

4. Charakterystyka studia emisyjnego A-1
Studio A-1 jest studiem emisyjnym – obecnie używanym do realizacji nagrań, emisji rozszczepu programu, pełniąc jednocześnie funkcję studia rezerwowego. Modernizacja winna umożliwiać równoważne wykorzystanie technologii i funkcjonalności studia A-4 w szczególności realizacji emisji programu na dowolnie wybrany nadajnik, realizacji rozszczepów reklamowych 
i programowych, realizacji video i nagrań produkcyjnych, samorealizację programu, wykorzystania dostępnych zasobów audio i dowolnie wybranych funkcji pozostałych instancji systemu. 
Zainstalowana konsoleta winna umożliwić realizację programu na bazie 24. fizycznych tłumików motorycznych wraz z wyświetlaczami TFT obsługujących studio z elastycznym doborem liczby rozmówców oraz możliwości podłączenia dodatkowego sprzętu elektroakustycznego. Istotnym elementem jest konieczność współpracy z urządzeniami poprzez protokół DANTE. 
4.1. Reżyserka
Wyposażenie winno zawierać 
· Trzy moduły IO analogowe,
· Trzy moduły IO cyfrowe,
· Dodatkowy moduł IO mikrofonowy,

4.2. Studio winno być wyposażone w szczególności w: 
· Trzy moduły mikrofonowe
· Dwa moduły IO analogowe
· Dwa moduły cyfrowe
· Pulpit uniwersalny
· Moduł główny
Należy dostarczyć i zainstalować dedykowane pulpity z gniazdami słuchawkowymi umożliwiającymi włączenie/wyłączenie za pomocą podświetlanych przycisków słuchawek, włączenie/wyłączenie 
za pomocą podświetlanych przycisków mikrofonu oraz potencjometr regulujący poziomu odsłuchu słuchawkowego. W pomieszczeniu studia winien być zainstalowany dodatkowy koncentrator umożliwiający łatwą rozbudowę instalacji. 
Pomieszczenie poczekalni winno zostać doposażone w dodatkowy pulpit uniwersalny.
W rozdzielni elektroakustycznej winien zostać zainstalowany dodatkowy moduł IO AES3/EBU 
na okoliczność bezpośredniego dosyłu sygnału programu do krosownicy nadajników. System winien być dostarczony z dodatkowym core w opcji redundancji.
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