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                  załącznik nr 4

DOSTAWA I MONTAŻ REJESTRATORÓW MOBILNYCH DO SAMOCHODÓW KIA RIO DLA
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt)
zawarta w dniu ………………………………2026 r. w Poznaniu

pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu 

ul. Wilczak 53, k.  61- 623 Poznań

reprezentowanym przez:

Dyrektora – …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.………………………………………….............. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  ……………............................ ul. ……………………………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………pod nr…………………/wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….., Wydział……………….. Gospodarczy pod nr KRS…………………., nr NIP………………………… nr REGON …………………………… reprezentowanym przez ……………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 793 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji - wariant I o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych mniejszej niż równowartość kwoty 216 000 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 170 000 złotych,
została zawarta umowa o następującej treści:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
1.1. dostawy i montażu 22 zestawów urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B w samochodach przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu marki KIA RIO wraz z ich konfiguracją,
1.2. dostawy 2 rezerwowych zestawów urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminów,
1.3. dostawy i instalacji okablowania systemu rejestracji przebiegu egzaminów w 22 samochodach egzaminacyjnych marki KIA RIO,

1.4 demontażu 22 zestawów urządzeń do rejestracji o analogicznej konfiguracji (jeden zestaw obejmuje 4 kamery, mikrofon, monitor LCD, okablowanie).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać minimum wymagań, określonych na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1226 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r. poz. 2659 ze zm.) oraz wszystkie cechy wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia  odpowiedniej jakości rejestrowanego obrazu i dźwięku.
3. W skład zestawu urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego stanowiącego wyposażenie pojazdu wchodzą: 
a) mobilny rejestrator cyfrowy model ……………… zapisujący na kartach typu SD, 
b) cztery kamery kolorowe model …………………………………………., 
c) cztery karty SD …………………………………………………………….
d) mikrofon
e) monitor LCD
f) okablowanie. 
4. Wszystkie elementy zamontowane będą po konsultacji z Zamawiającym w następujący sposób: 
a. nie zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe, 

b. nie ograniczający widoczności w istotnym stopniu, 

c. nie utrudniający prowadzenia samochodu,

d. nie naruszający stałych elementów konstrukcji pojazdu – z zachowaniem estetyki i parametrów technicznych, bez uszkodzenia wyposażenia pojazdu   i jego zmian; w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac ingerujących w konstrukcję samochodu, muszą one zostać wykonane                    w sposób nie naruszający warunków gwarancji,

e. zapewniający łatwość demontażu i przeniesienia urządzeń do innego pojazdu.

5. Cztery kamery zainstalowane są wewnątrz pojazdu i podłączone do rejestratora poprzez 4 wejścia wideo.

· Dwie kamery przekazują do rejestratora obraz obserwowany z zewnątrz pojazdu: jedna z nich skierowana jest do przodu, przez przednią szybę                        a druga do tyłu przez tylną szybę, w obszarze działania wycieraczek. 

· Trzecia kamera we wnętrzu pojazdu skierowana na kierującego, obejmuje widok twarzy i rąk, zapewnia czytelny obraz również w warunkach słabego oświetlenia. 

· Czwarta kamera przesyła widok przyrządów kontrolnych w desce rozdzielczej, zapewniając ciągłą rejestrację prędkości jazdy, włączenia świateł pojazdu, kierunkowskazów. 

6. Rejestrator zainstalowany na podłodze bagażnika – w sposób zapewniający łatwość wymiany nośnika danych. Obudowa rejestratora jest zabezpieczona przed nieuprawnionym wyjęciem nośnika pamięci.

7.  Do wyposażenia każdego z rejestratorów dostarczone zostają po 4 karty typu SD o pojemności min. 500 GB lub microSDXC z adapterami SD. Dostarczone karty pamięci umożliwiają odczyt danych na poziomie min. 80 MB/s. 

8. Rejestrator posiada wbudowany odbiornik GPS i jest wyposażony                                  w odpowiednią antenę GPS.
9. Mikrofon rejestrujący dźwięk z wnętrza samochodu zapewnia czytelny zapis głosu osób siedzących w pojeździe. 
10. Monitor LCD daje egzaminatorowi możliwość podglądu obrazu rejestrowanego z kamer na bieżąco, w czasie trwania egzaminu. Dodatkowo na monitorze wyświetlany jest wskaźnik rejestracji – znak graficzny potwierdzający trwającą rejestrację obrazu i dźwięku. 
11. Zanik rejestracji wywołany awarią sprzętu powoduje wyłączenie graficznego wskaźnika rejestracji na monitorze.
12. Wszystkie zainstalowane urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji są tak dobrane, że mogą pracować w trybie ciągłym w warunkach narażenia na drgania i zmienne temperatury otoczenia w zakresie od – 15 ℃ do + 50 ℃   i gwarantują poprawność funkcjonowania.
13. System zasilany jest z akumulatora samochodu.
14. Rejestracja przebiegu egzaminu inicjowana jest automatycznie wraz                          z włączeniem zapłonu. Krótkotrwałe wyłączenie stacyjki samochodu, np. w celu ponownego uruchomienia silnika nie może zakłócić procesu rejestracji. Potwierdzenie trwania rejestracji dostępne przez podgląd obrazu na monitorze LCD.

15. Wyłączenie systemu rejestracji następuje po upływie nastawionego czasu opóźnienia liczonego od momentu wyłączenia zapłonu. Czas ten można ustalić w zakresie od 30 sekund do 10 minut. Wymagana jest ponadto możliwość całkowitego odłączenia zasilania systemu przy pomocy specjalnie do tego celu przeznaczonego, łatwo dostępnego wyłącznika – w celu wykluczenia poboru energii z akumulatora podczas zaplanowanego dłuższego postoju.
16. Oprócz rejestracji obrazu transmitowanego przez kamery na nośniku pamięci zapisywane są także data bieżąca i czas oraz wprowadzony uprzednio do stałej pamięci urządzenia numer rejestracyjny i numer ewidencyjny pojazdu. Informacje te wyświetlane są na bieżąco na monitorze a także na odtwarzanym nagraniu video. 
17. Rejestrator zapewnia automatyczną zmianę czasu (zimowy/letni, letni/zimowy).
18. Właściwy dobór kamer i ich optyki zapewnia rejestrację obrazu bez zniekształceń perspektywy i zakłóceń np. odbić stałych elementów wnętrza samochodu w szybach.   
19. Zastosowane kolorowe kamery skierowane do przodu i do tyłu, umożliwiają uzyskanie nagrania w rozdzielczości 1920 x 1080 w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia:

· przy silnym nasłonecznieniu, 

· podczas jazdy w kierunku pod słońce, 

· po zmierzchu, 

· w świetle reflektorów innego pojazdu. 

Kamery skierowane na zewnątrz pojazdu cechuje automatyczna kompensacja światła wstecznego. Kąt obserwacji obiektywu to minimum 100 stopni. 

Zastosowane kolorowe kamery skierowane na kierującego i na widok    przyrządów kontrolnych w desce rozdzielczej, umożliwiają uzyskanie nagrania w rozdzielczości min. 1920 x 1080. W przypadku kamery skierowanej na kierującego wymagane jest doświetlenie IR.

20. Rejestrator jest fabrycznie zaprojektowany i zbudowany jako urządzenie do zastosowań mobilnych.  Umożliwia on jednoczesną rejestrację kolorowego obrazu o jakości min. 1920 x 1080 w systemie PAL dla każdej z 4 kamer z prędkością 25 klatek/s. Istnieje możliwość wyłączenia, (pominięcia                      w nagrywaniu) wybranych, nieużywanych kanałów video. 

21. Zarejestrowany obraz może być wyświetlany w trybie pełnego ekranu,                            z wybranej kamery lub w trybie podziału na 4 części – z 4 kamer. 
22. Urządzenie jest zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych. Tylko osoba uprawniona może wyłączyć funkcjonowanie rejestratora. 
23. Wymagana jest możliwość zaprogramowania rejestratora w taki sposób, aby kontynuował rejestrację nieprzerwanie, nadpisując najstarsze nagrania nowymi.
24.  Sterowanie rejestratorem jest możliwe przy pomocy pilota.
25. Proces rejestracji odbywa się na kartach typu SD o pojemności co najmniej 500 GB.  Pojemność jednej karty zapewnia zarejestrowanie obrazu i dźwięku z przebiegu egzaminów w rozdzielczości 1920 x 1080 z 4 kamer o łącznym czasie trwania co najmniej 40 godzin. Pliki z nagraniem powinny być zapisane w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Pliki dostępne są do odczytu w systemie plików FAT32, NTFS lub exFAT. W sytuacji zapełnienia karty - rejestracja jest kontynuowana (bez wstrzymania zapisu) - w trybie nadpisywania najstarszych fragmentów nagrań.  
26. Zastosowany w rejestratorze system plikowy FAT32, NTFS lub exFAT zapewnia możliwość odczytu zapisanych plików w komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11.

27. Zastosowana blokada dostępu do karty cechuje się wytrzymałością mechaniczną, jest zamykana na klucz a sposób jej osadzenia na rejestratorze gwarantuje niezawodność i łatwość wielokrotnego wyjmowania karty                               i ponownego jej instalowania.
28. Synchronicznie z zapisem obrazu rejestrowany jest dźwięk – odtwarzana rozmowa osób siedzących na przednich siedzeniach pojazdu musi być zrozumiała.
29. Miniaturowy mikrofon o wysokiej czułości zamocowany jest w takim miejscu i w taki sposób, że nie przenosi drgań pojazdu ani ewentualnych sygnałów zakłócających, których źródłem może być standardowa instalacja elektryczna pojazdu. 
30. Monitor LCD zamontowany jest na desce rozdzielczej w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa, zapewniający egzaminatorowi dobry podgląd wyświetlanego obrazu i nie utrudniający dostępu do istniejących przyrządów sterowania urządzeniami pojazdu. Posiada ekran o przekątnej minimum 7”. Możliwa jest regulacja kontrastu i jasności wyświetlanego obrazu.
31. W przypadku, gdy rejestrator tworzy osobne pliki video dla każdej z kamer wymagana jest możliwość utworzenia przy pomocy dostarczonego oprogramowania jednego pliku, zawierającego obraz łączony z wszystkich kamer w trybie podziału ekranu na cztery jednakowe części.

32. Instalowane w pojazdach okablowanie posiada zapas długości od 20 do 40 cm. Zapasowe odcinki kabli są zwinięte, opisane i dostępne w pobliżu rejestratora.
§2.
WARUNKI GWARANCJI
1. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją Wykonawcy na niezawodne funkcjonowanie wszystkich dostarczonych urządzeń przez okres (minimum 24 miesięcy) ………………………….. (długość gwarancji podana w Formularzu ofertowym) od dnia odbioru technicznego, co zostaje potwierdzone w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru zainstalowanego                                       i uruchomionego systemu tj. zestawu urządzeń do rejestracji. 
2. O zaistniałych awariach i usterkach urządzeń objętych gwarancją Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wystąpieniu w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty – telefonicznie lub mailem. 
3. Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy niesprawnego sprzętu                   w czasie nie przekraczającym 24 godzin w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu – z wyłączeniem niedziel - od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii lub usterce. W przypadku braku możliwości naprawy niesprawnego urządzenia w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca zainstaluje sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż urządzenia uszkodzonego. 

4. Wykonawca dostarcza instrukcję obsługi w języku polskim oraz załącza schemat blokowy połączeń i rozmieszczenia elementów systemu rejestracji. 

                                                                    §3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie.
3. Strony umowy ustalają osoby do kontaktów: 

           Zamawiający: ............................................................nr tel. .................................
           Wykonawca:...............................................................nr tel. ................................

§4.
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający za całość realizacji przedmiotu zamówienia zapłaci Wykonawcy kwotę netto……………………….. powiększoną o podatek VAT ………………., cenę brutto …………………………………………. zł (słownie:…………………)
2. Należność będzie uregulowana z rachunku bankowego Zamawiającego                                                             na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………

w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego.
                                                             §5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnej kwoty netto zamówienia z §4 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości netto umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia urządzeń mobilnych w terminie, o którym mowa w §6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków gwarancyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6.

TERMIN UMOWY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w §1 umowy w terminie do ………………….  (max. 60 dni od dnia podpisania umowy- termin wskazany w Formularzu ofertowym).
2. Demontaż i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych od terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia wskazanego w ust.1 powyżej.
                                                             §7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne wyłącznie w granicach określonych przez Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
    ……………………                                                                     ……………………                                               

              /Wykonawca/                                                                                                          /Zamawiający/
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