
ZAPYTANIE OFERTOWE


Zarząd dróg Powiatowych w Gołdapi zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy pn.:
„Dostawa mieszanki drogowej frakcji 0-31,5mm”
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 000 ton kruszywowej mieszanki drogowej w frakcji 0-31,5 mm 
z 50% domieszką kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem i transportem. 
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac Zamawiającego.

Zamawiający zlecać będzie dostawy będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb 
na podstawie odrębnych zamówień przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z określeniem ilości kruszywa. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia zrealizować dostawę. Każda dostawa winna być udokumentowana dowodem WZ wraz z wydrukiem z wagi dodatkowo potwierdzonym przez pracownika ZDP. W przypadku złej jakości kruszywa Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zebrać wysypane kruszywo i dostarczyć towar pełnowartościowy. 

Kruszywo winno pochodzić ze żwirowni objętą koncesją na wydobycie kruszywa naturalnego.

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie wg normy PN-EN 13242:2014.

Materiał zgłoszony do przetargu powinien posiadać szczegółowe atesty producenta jak i źródło pochodzenia materiałów oraz dowód odbioru dla każdego kursu osobno (kwit wagowy). Całkowita odpowiedzialność 
za dostarczony materiał niezgodny z wymogami ciąży na dostawcy materiału. W razie stwierdzenia przez upoważnione osoby Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, że dostarczony materiał jest niezgodny 
z ustalonymi w umowie warunkami dostawca zostanie obciążony karami zgodnie z umową, aż do zerwania umowy włącznie

Każda dostawa winna być udokumentowana dowodem WZ wraz z wydrukiem z wagi dodatkowo potwierdzonym przez pracownika ZDP. W przypadku złej jakości kruszywa Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zebrać wysypane kruszywo z drogi i dostarczyć towar pełnowartościowy. 

Zamawiający zakazuje dokonywania dostaw przeładowanymi pojazdami w celu zapobieżenia degradacji dróg, którymi zarządza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym 
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy nie mniej niż 1 000 ton kruszywa.

W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2. Opis wymagań:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał koncesję na wydobycie kopaliny ze złóż dot. kruszywa naturalnego.
3. Wykaz dokumentów:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
2. koncesja na wydobycie żwiru;
3. oświadczenie, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia wg załącznika nr 3;

4. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wg załącznika nr 4;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

4. Kryteria oceny ofert:
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
cena - 100%.

W postępowaniu zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.

5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2025r.
Termin związania ofertą: 30 dni.

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2a do dnia 
27 lutego 2025r. do godz. 11.00:
· osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem: „Dostawa mieszanki drogowej frakcji 0-31,5mm”
· lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@zdp.powiatgoldap.pl. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, wyświetlona na otrzymanym przez Zamawiającego liście e-mail.
7. Osoby do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

przedmiot zamówienia:

Dominik Chałupa – referent, tel. 87 615 09 89 wew. 25, kom. 690 033 318 w godz. 7.00-15.00

procedura przetargowa:  

Wioletta Faltyn – inspektor, tel. 87 615 09 89 wew. 23 w godz. 7.00-15.00
Załączniki:

1) formularz ofertowy, 

2) projekt umowy,

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne,
5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Gołdap, dnia 20 lutego 2025r.
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