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1) Zakres prac objętych zamówieniem
Zamówienie obejmuje usługę badania zbiorników ciśnieniowych stanowiących części składowe urządzenia gaśniczego HI-FOG mieszczącego się w obiekcie Centrum Danych ICM ul. Kupiecka 32 w Warszawie, 
Punkt 1.1 zawiera listę urządzeń i instalacji jakie obejmuje zamówienie.
Punkt 2 zawiera kompletną listę czynności do wykonania
Miejscem wykonywania usługi jest Centrum Danych ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32.

 1.1  Lista systemów PPOŻ
· System wysokociśnieniowej mgły wodnej opartej o urządzenia Hi-FOG
a) 3 sekcje tryskaczowe
b) 9 sekcji zraszaczowych
 1.2  Harmonogram prac
· Prace wykonywane są w godzinach 9:00 – 17:00
· Prace wykonywane są w dniach poniedziałek-czwartek
· W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca może zgodzić się na wykonywanie prac w	innych godzinach oraz w piątki.

2) Czynności serwisowe
 2.1  Zakres czynności badania zbiorników ciśnieniowych z p. 1.1 obejmuje:
Badanie ciśnieniowe butli gazowej z cechą UDT w liczbie 54 sztuk.
Badanie ciśnieniowe butli wodnej ze znakiem π w liczbie 6 sztuk.

3) Dodatkowe wymagania
 3.1  Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna. 
 3.2  Serwisy eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia lub podzespołu.
 3.3  Firma musi posiadać dokument potwierdzający kompetencje do serwisowania wyżej wymienionych urządzeń wystawiony przez producenta urządzeń
 3.4  W czasie badania butli muszą być wstawione butle serwisowe w celu zapewnienia pracy systemu mgły wodnej.

4) Ocena ofert
Cenę ofertową stanowi suma poniższych cen:
 4.1  Cena wykonania czynności serwisowych z punktu 2.
